**Населению п. Березовка о мерах пожарной безопасности**

**Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:**

**-** не курите в постели, в помещениях, тщательно тушите сигареты, а не бросайте их не потушенными

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков

- не пользуйтесь керосиновыми лампами, свечами, спичками и другими источниками открытого огня, а используйте переносные (ручные) фонари на батарейках или аккумуляторах

- не оставляйте детей одних, не позволяйте им играть со спичками, зажигалками

- при использовании фейерверков строго соблюдайте инструкции по применению.

**1. Электрохозяйство**

**Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:**

1) при обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточить и вызвать специалиста для устранения неисправности

2) монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам

3) проверьте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика, замените не калиброванные плавкие вставки ("жучки") на заводские предохранители. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов

4) не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы

5) не допускайте использования горючих абажуров на электролампах

6) не эксплуатируйте временные электропроводки, не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненных из разных металлов (медь - алюминий), соединение электрических проводов производится путем пайки или опрессовки

7) не эксплуатируйте электронагревательные приборы без несгораемых подставок

8) замените оголенные и ветхие электрические провода на провода с негорючей изоляцией

9) не используйте самодельные (кустарные) электронагревательные приборы

10) используйте заводские масляные обогреватели (мощностью не более 1,5 кВт.)

11) не включайте электроприборы без соединительной вилки

**2. Печное отопление**

1) периодически проверяйте печи высота дымовых труб, должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра

2) очищайте дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца

3) обелите все дымоходные трубы и стены печи, своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов

4) напротив дверки печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см

5) проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а разрыв от стен печи до деревянных конструкций не менее 0,3 метра

6) высыпайте золу и шлак в безопасное место и проливайте водой

**При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям

- применять для розжига печей легко воспламеняемые жидкости (бензин, керосин, дизтопливо)

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, складывать дрова и другие сгораемые материалы

- перекаливать печи

- при установке и эксплуатации печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям завода -изготовителя.

**3. Безопасное обращение с бытовым газом.**

**Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву помещения**

**При обнаружении запаха газа в квартире:**

* немедленно выключите газовую плиту и перекройте газовый кран
* откройте окно или форточки для проветривания помещения
* выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную газовую службу

**ПОМНИТЕ: при обнаружении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, включать и выключать освещение, электроприборы, звонить по стационарному телефону, пользоваться электрозвонком.**

1) не оставляйте без присмотра горящие газовые конфорки

2) следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя конфорки

3) не используйте газовые плиты для обогрева помещений

4) установите газовый баллон так, чтобы расстояние от баллона до газовой плиты было не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей не менее - 1 м, до топочных дверок печей не менее - 2 м

5) уберите газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома

6) не допускайте устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение

7) двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполните открывающимися по ходу выхода из помещения

8) разместите у входа в индивидуальный жилой дом предупреждающий знак: "Огнеопасно. Баллоны с газом!"

9) запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого огня (спички, зажигалки, свечи)

**4. Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах**

- не производите пожароопасные работы в гараже

- не промывайте детали с использованием ЛВЖ (легко воспламеняющихся жидкостей)

- не подзаряжайте аккумулятор непосредственно на транспортных средствах

- не подогревайте двигатель открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража

- поставив транспортное средство в гараж отключите «массу» автомобиля от аккумулятора

**5. Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к индивидуальным жилым домам**

- не производите самовольное (без согласования с администрацией п. Березовка) строительство, в том числе на приусадебных участках

- **не используйте противопожарные расстояния между жилыми домами, дачными и другими постройками для хранения дров, сена, транспорта и других горючих материалов**

- участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от сухой травы, опавших листьев и других горючих отходов

- не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ

- **приобретите первичные средства пожаротушения (огнетушитель), имейте всегда наготове емкость с водой (в летний период) не менее 200 литров, ящик с песком, ведро и лопату**

**6. Дополнительные мероприятия**

1) ликвидируйте свои строения если они находятся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями

2) решетки на окнах выполните распашными или легкосъемными

3) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра

4) в жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.

**Согласно Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане обязаны (ст. 34 ФЗ-69):**

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

-выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

**Действия при пожаре:**

* **Не паникуйте.** Паника отнимет у вас драгоценные минуты, необходимые для спасения.
* **Немедленно сообщите о пожаре по телефону "112".**
* **Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности,** попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой не отключив их от сети. Используйте для тушения **огнетушитель.**
* **Если пламя не удалось погасить моментально,** сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей.
* **Если не возможно выйти из помещения** из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет дым.
* **При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма,** поэтому всеми способами защищайтесь от него.
* **При задымлении помещения,** где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через нее продвигаясь ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

**Категорически запрещается:**

**- Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации**

**- Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных**

**- Спускаться по водосточным трубам и стоякам**